附件：报价表
物联网系统报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元/单位）
	总价（元）

	1
	室内传感器
	LXGK-S7
	1.温度测量范围：-50～100℃ ，±0.5℃ ，分辨率：0.1℃；
2.湿度测量范围：0～100%RH，±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%；
3.照度测量范围：0～200000Lux，±7%，波长范围：380 nm～730 nm 
供电方式：DC2.5V/5V/12V/24V
4.二氧化碳浓度测量范围：量程0～10000ppm，准确度：±20ppm；
5.土壤温度
6.土壤湿度
7.土壤EC
8.土壤PH
	1
	套
	
	

	2
	室外气象站
	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套
	1.风速：测量范围： 0～45m/s 准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s（V:风速）分辨率：0.1m/s启动风速：≤0.5m/s；
2.风向：测量范围：0～360°准 确 度：±3°启动风速：≤0.5m/s；
3.温度测量范围：-50～100℃ ，准 确 度：±0.5℃ ，分辨率：0.1℃；
4.湿度测量范围：0～100%RH， 准确 度：±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%；
5.照度测量范围：0～200000Lux 波长范围：380 nm～730 nm 准确度：±7%
6.测量雨、雪有无
供电方式：24V
立杆独立安装，带地笼等
	1
	套
	
	

	3
	连栋温室控制器
	LXGK-KZ32
	1.输入电压：DC12V-DC24V
2.总不低于24路开关量输出接口，实际使用24路点，；
	1
	套
	
	

	4
	触摸式温室管家
	10寸
	1.外形尺寸：10英寸
2.像素：1080*860
	1
	套
	
	

	5
	LED显示屏
	单红色960*480
	含吊链等配件
	1
	套
	
	

	6
	线缆
	四芯线
	RVV线缆
	1
	批
	
	

	7
	网线
	超五类
	大华超五类0.5
	1
	箱
	
	

	8
	球形摄像机
	7英寸200万像素
	360°；7英寸200万像素23倍变焦)
	4
	台
	
	

	9
	壁装支架
	球形机用
	摄像头支架
	4
	套
	
	

	10
	8口千兆交换机
	DS-3E0508-E
	DS-3E0508-E
	2
	台
	
	

	11
	无线路由器
	迅捷
	迅捷BE5100 双频 2.5G Wi-Fi 7无线路由器，2500M宽带接入能力，带机80台。
	1
	台
	
	

	12
	手机控制平台
	LZXGK-2023
	物联网操作系统允许用户通过手机远程管控设施设备。历史数据管理 \设备管理
	1
	套
	
	

	13
	七匹水源热泵空调
	
	
	2
	台
	
	

	14
	深水井（含变频器、深水井泵、水管）
	
	
	1
	套
	
	

	15
	其它费用
	安装调试运输
	
	1
	次
	
	

	合计（元）
	

	合计 大写：                                                    

	备注：



说明：采购人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款需注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
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